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Nouvelle robinetterie avec barre de maintien HEWI pour la douche
Avec son mitigeur de douche monocommande innovant destiné à prévenir les chutes, HEWI réunit la robinetterie de douche et la barre de maintien en un seul produit. Les barres de maintien intégrées directement à la robinetterie offrent un soutien pendant la douche, sans qu’il soit nécessaire d’installer une barre de maintien supplémentaire. Cette solution respecte les principes du design universel et tient compte des différentes conditions physiques et des besoins individuels.
Fonction de maintien et utilisation parfaitement intégrées
La particularité du nouveau mitigeur de douche monocommande destiné à prévenir les chutes réside dans l’intégration des barres de maintien directement dans la robinetterie de douche. Les poignées placées sur les côtés offrent un maintien supplémentaire, renforcent la sécurité et rendent superflue l’installation d’une barre de maintien séparée. Comme l’eau ne circule pas dans les zones de préhension, celles-ci ne chauffent pas, même lorsque la température de l’eau est élevée. Cela permet de réduire le risque de brûlures par contact.
Le moletage met visuellement en avant les surfaces de préhension et permet de les reconnaître au toucher grâce à leur surface texturée. Cette approche axée sur l’utilisateur se retrouve dans le fonctionnement de la robinetterie. Le levier de forme ergonomique est muni d’un marquage froid/chaud et permet un réglage intuitif du débit et de la température de l’eau. Cette solution tient notamment compte des exigences liées à l’utilisation avec les mains mouillées ou en cas de troubles moteurs. Le débit d’eau est régulé par une cartouche de mitigeur monocommande de la marque Kerox, tandis que les composants en contact avec l’eau sont conformes aux exigences des listes de matériaux de l’UBA.
« Pour nous, le design universel consiste à coordonner les fonctionnalités de manière à offrir une valeur ajoutée au plus grand nombre de personnes. Avec le nouveau mitigeur de douche monocommande destiné à prévenir les chutes, nous avons intégré la fonction d’aide au maintien directement dans la robinetterie. « La sécurité supplémentaire devient ainsi un élément incontournable de la douche, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un accessoire séparé », explique Florian Haude, chef de produit chez HEWI.
Adaptation flexible à différentes configurations d’espace
Selon la configuration des lieux, le produit peut être installé au choix avec une ou deux barres de maintien. Deux poignées et un cache permettent une configuration individuelle, adaptée à l’espace disponible.
La robinetterie avec barre de maintien est disponible en version chromée ou avec un revêtement par poudre blanc ou noir. Grâce à son design minimaliste, elle s’intègre dans une grande variété de concepts architecturaux.
Légendes des photos
La nouvelle robinetterie avec barre de maintien de HEWI avec revêtement par poudre blanc combine robinetterie de douche et barre de maintien en un seul produit. Conformément aux principes du design universel, sa conception tient compte des différentes conditions physiques et des besoins individuels.
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